# 网络频道模块
![频道视野？](item:oc2r:network_tunnel_module)

网络频道模块允许[机器人](robot.md)向与该模块连接的另一个频道设备（频道模块和[频道卡](network_tunnel_card.md)）发送和接收消息。

要连接两个频道设备，打开它们的配置界面（使用时按住），并插入另一个要链接的频道设备。这允许将任意两个网络频道设备连接起来。

使用默认的Linux发行版时，此设备将提供一个常规的以太网设备。网络设置可以手动完成，也可以使用便利脚本 `setup-network.lua`。该脚本提供了使用固定地址设置或DHCP设置的选项。对于DHCP设置，网络中必须有且仅有一台计算机充当DHCP服务器。

初始设置后，使用命令 `ifconfig` 查看当前使用的IP地址。

机器人*必须在关闭电源的情况下*安装或移除该组件。运行中的机器人安装该组件将不起作用，移除可能会导致系统错误。
