# 投影仪
![墙上的阴影](block:oc2r:projector)

投影仪为 [计算机](computer.md) 提供了一个帧缓冲设备。它的分辨率为 640 x 480 像素，颜色格式为 r5g6b5：红色组件 5 位，绿色组件 6 位，蓝色组件 5 位。

投影仪需要直接供电才能正常工作。设备总线本身无法提供足够的能量。当供电不足时，投影仪镜头中会出现红色光晕。

在 Linux 系统中，投影仪通常会作为 `/dev/fbX` 设备出现。要向帧缓冲发送数据，可以向这些设备写入数据。例如，要清除帧缓冲，可以将零写入设备，如：`cat /dev/zero > /dev/fb0`。

在使用默认的 Linux 发行版时，可以使用 [键盘](keyboard.md) 将输入发送到第一个连接的帧缓冲上运行的虚拟终端。

计算机 *必须关闭* 才能安装或移除此组件。在计算机运行时安装没有效果，移除可能导致系统错误。
